滕州市妇幼保健院东门围墙改造施工技术参数
围墙长度：约62m

混泥土地基基础：21个，400*400*500，c20混泥土
篮球围网：3000*2250 ，表面喷塑处理。
   1）立柱：75mm，壁厚；3mm

   2）横梁：60mm，壁厚：2.5mm

   3）网孔：45mm，丝径：3.6mm

4、保修期：1年
